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Введение

Проект планировки территории под размещение линейного объекта с проектом межевания в его составе разработан на объект, расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, село Русская Борковка, вдоль улицы Советская до пересечения с улицей Калинина – «Реконструкция КТП Кир 637/40 кВА с устройством ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ КТП Кир 637/40 кВА и реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф-1 КТП  Кир 607/250 кВА с устройством отпайки 105/1-2 от опоры ВЛИ-0,4 кВ 100/8 ф-1 КТП Кир 607/250 кВА в м.р. Ставропольский, с.Русская Борковка».
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Заказчиком на проведение работ является Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».
В соответствии с частью 8  статьи 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Проект планировки территории разработан ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ» на основании договора с ОАО «МРСК-Волги» № 1450-008047 от 24.12.2014г. в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ( № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в действующей ред. от 13.07.2015 г.);
- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г. в действующей ред. от 13.07.2015 г.);
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в действующей ред. от 28.07.2015 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (в действующей ред. от 26.08.2013 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11 августа 2003 г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».
1. Исходно-разрешительная документация

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта:

Заявление ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети» об определении границ земельного участка под проектирование и строительство опор ВЛИ-0,4 кВ из земель населенных пунктов со вспомогательным видом разрешенного использования – Размещение инженерно-технических объектов и коммуникаций, расположенного: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, село Русская Борковка, улица Советская;

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция КТП Кир 637/40 кВА с устройством ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ КТП Кир 637/40 кВА и реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф-1 КТП  Кир 607/250 кВА с устройством отпайки 105/1-2 от опоры ВЛИ-0,4 кВ 100/8 ф-1 КТП Кир 607/250 кВА в м.р. Ставропольский, с.Русская Борковка»;

Рабочая документация 1450-001341-ЭС.РД;
Материалы инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации, предоставленные заказчиком;

Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка         № 80 от 30  декабря   2013 г.;
Постановление администрации сельского поселения Тимофеевка № 32 от 07 октября 2015 г. «О подготовке документации по планировке земельного участка, расположенного в селе Русская Борковка, вдоль улицы Советской до пересечения с улицей Калинина», опубликованное в печатном издании «Ставрополь-на-Волге» № 108 (10086) от 13 октября 2015 г.
2. Цели и задачи проекта планировки

Цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция КТП Кир 637/40 кВА с устройством ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ КТП Кир 637/40 кВА и реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф-1 КТП  Кир 607/250 кВА с устройством отпайки 105/1-2 от опоры ВЛИ-0,4 кВ 100/8 ф-1 КТП Кир 607/250 кВА в м.р. Ставропольский, с.Русская Борковка». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- выявление территории, занятой линейным объектом. 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства, 
- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям); 
- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования; 
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования; 12 
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков; 
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования; 
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования. 
В ходе решения поставленных задач достигнуты следующие результаты:

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны. 
2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом. 
3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам. 
4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта. 
5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых линейных объектов. 
6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.
3. Сведения о местоположении объекта
На основании части 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ, рассматриваемый линейный объект относится к уровню линейного обхекта местного значения.
Воздушная линия электропередачи с самонесущими изолированными проводами расположена по улице Советской, до пересечения с улицей Калинина, села Русская Борковка, в зоне Ж1, предназначенной для индивидуальной жилой застройки. Градостроительное зонирование установлено в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка № 80 от 30  декабря   2013 г.

Объект служит для технологического присоединения энергопринимающих устройств физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт, а именно жилых домов, расположенных по адресам: с.Русская Борковка, ул.Северная, участок № 5, с.Русская Борковка, ул.Калинина, участок № 20-Г.
Общая протяженность трассы составляет 90,0 м.

Направление трассы согласовано с учетом нанесения минимальных убытков землепользователям, в зону строительства не попадают объекты капитального строительства. На трассе (в полосе отвода) не предусматривается размещение зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование. Трасса не имеет пересечений с наземными и подземными коммуникациями.
Рельеф местности спокойный, в процессе технологических работ не нарушается.
Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.
4. Сведения о затрагиваемых земельных участках
Формирование земельного участка для размещения линейного объекта осуществляется из земель, находящихся в муниципальной собственности. Сведения об участке представлены в таб.1. 

Образуемый земельный участок – многоконтурный, состоит из четырех замкнутых контуров общей площадью 3 кв.м.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Вынос поворотных точек на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Общая площадь земельных участков отводимых под опоры составляет 3 кв.м

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, для линий электропередачи, устанавливается охранная зона вдоль трассы ВЛ 0,4 кВ вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2 метров

Таблица 1 – Ведомость образуемого земельного участка 
	№ п/п
	Кадастровый номер
	Местоположение
	Категория земель
	Вид разрешен-ного использо-вания
	Площадь, кв.м.
	Вид вещного права
	Обре-мене-ния

	1
	63:32:2701002:ЗУ(1)
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, село Русская Борковка, улица Советская
	Земли населенных пунктов
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций
	1
	Муниципальная собственность
	_

	2
	63:32:2701002:ЗУ(2)
	
	
	
	0,1
	
	

	3
	63:32:2701002:ЗУ(3)
	
	
	
	1
	
	

	4
	63:32:2701002:ЗУ(4)
	
	
	
	1
	
	


        Таблица 2 – Каталог координат характерных точек 

границ земельного участка
	Обозначение характерных точек границы
	Координаты (м)

	
	Х
	Y

	105/4

	н1
	928851.91
	318192.06

	н2
	928851.47
	318195.33

	н3
	928851.17
	318195.29

	н4
	928851.61
	318192.02

	н1
	928851.91
	318192.06

	105/3

	н13
	928846.05
	318235.43

	н14
	928846.05
	318235.73

	н15
	928845.75
	318235.73

	н16
	928845.75
	318235.43

	н13
	928846.05
	318235.43

	105/2

	н9
	928846.95
	318243.40

	н10
	928846.40
	318246.66

	н11
	928846.10
	318246.61

	н12
	928846.65
	318243.35

	н9
	928846.95
	318243.40

	105/1

	н5
	928844.90
	318255.50

	н6
	928843.45
	318258.46

	н7
	928843.18
	318258.33

	н8
	928844.63
	318255.36

	н5
	928844.90
	318255.50


5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем: 
-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего пользования; 
-усилении антропогенной нагрузки; 
-деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических и химических свойств плодородного слоя почвы. 
В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от 17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ должно быть обеспечено: 
-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев и кустарников; 
-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие); 
-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается; 
-после окончания работ строительный мусор вывозится с территории, нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация); 
-перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих бригад.
Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 
-запрет выжигания растительности; 
-хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к ним диких животных и птиц. 
Соответственно ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и животному миру в зоне влияния, можно считать допустимым и в значительной мере компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий.
7. Заключение
Результатом работ является документация по проекту планировки территории под линейный объект - «Реконструкция КТП Кир 637/40 кВА с устройством ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от РУ-0,4 кВ КТП Кир 637/40 кВА и реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф-1 КТП  Кир 607/250 кВА с устройством отпайки 105/1-2 от опоры ВЛИ-0,4 кВ 100/8 ф-1 КТП Кир 607/250 кВА в м.р. Ставропольский, с.Русская Борковка». Определены границы образуемого земельного участка, предназначенного для размещения опор ВЛИ, зон с особыми условиями использования территорий для проектируемого линейного объекта, разработаны проектные планы на основе топографической съемки территории.
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